{symbol}, **{son}** değeriyle **günü** % {degisim} **{rating}** sinyalleri alınmaktadır.