**Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur**

[**TSPOR**](https://tr.tradingview.com/symbols/TSPOR/), **{son}** TL olarak yüzde {deg} değerle seansı sonlandırdı. {hacim} adet işlem hacmi gerçekleşti. Ortalama hacim son 10 günde {ort hacim 10} iken iki ayda {ort hacim 60}’dir.

İlgili grafiğin, hisse senedinin piyasa değeri **{pysdeg}** ve F/K oranı **{fko}** olarak yer almaktadır.

Mali kaynaklara bakarsak, varlığın; net kazancının (MY) {netkazancMY}, net borcunun (ESÇ) {netborcESC} ve net marjının (SOİA) {netmarjSOIA} olduğunu takip edebiliriz.

Performans: haftalık yüzde **{haftalikperf}** ve aylık yüzde **{aylik}** seviyelerinde. Son 3 aylık yüzde **{3aylik}** yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu yılki performansı yüzde **{buyilperf}** kar/zarar yüzdesindedir.

52 hafta en yüksek {52haftayuksek} TL ve 52 hafta en düşük {52haftadusuk} TL’dan fiyatlandığını gözlemlemekteyiz. Volatilite: yüzde **{volatilite}** seviyelerini görmekteyiz.

Genel olarak indikatörlerin rating’i **{osilatorrating}** sinyali veriyor. Müthiş osilatör **{muthisosilator}** seviyesindedir.ATR seviyesi **{atr}** ve CCI20 seviyesi **{cci20}** ‘dir.

MACD, seviye olarak **{macdseviyesi}** ve sinyal olarak {macdsinyali} bantlarında bulunmaktadır. Momentum **{mom}**.

Göreceli Güç Endeksi (RSI14): yüzde **{rsi14}** olarak yer alıyor.

**Stokastik** yüzdeK (stoch) çizgisi yüzde **{stokastikyuzdek}** iken, **Stokastik** yüzdeD çizgisi yüzde {stokastikyuzded} yer alıyor.

Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın {hacimagırlıklıortalamafiyatVWAP} TL yer aldığı anlaşılabilir.

Boğa ayı gücü: **{bogaayi}** bulunuyor. Parabolic sar göstergesi, **{parabolicsar}** çizgisinden takip edilebilir.

**BHO50,** basit hareketli ortalamaların son 50 günde {bho50} TL trendinden çizgisine devam ettiğini gözlemliyoruz. Hareketli ortalamalar rating ‘i {hareketliortalamalarrating} vermektedir.

20 günlük Bollinger bantları: direnç seviyesinin {bbup} TL ve destek seviyesinin {bbdown} TL olduğunu vurgulamaktadır.

Kısaca, haftalık bazda genel anlamda **{rating}** ve hacim olarak **{hareketliortalamalarrating}** sinyalleri alınmaktadır.